云南医药健康职业学院药物分析实验室建设项目采购

**竞 争 性 谈 判 文 件**

现就以下采购项目，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则进行公开竞争性采购，诚邀符合条件的公司或供应商前来参与报价。

1. **邀请报价物资：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器 | 规格/型号 | 数量 |
| 1 | 高效气相色谱仪 | 国产，GC9720 Plus，AFC气路控制系统，压力控制精度实现0.001psi | 2 |
| 2 | 空调 | 国产，额定制冷功率(W) 840(80-1700)；额定制热功率(W) 1280(80-2200)匹数 1.5匹，变频/定频 变频能效等级 1级制冷量(W) 3500(200-5100)制热量(W) 5100(200-6700)循环风量(m³/h) 760 | 1 |
| 3 | 华为UPS电源 | （2000-A-3KTTS） | 2 |
| 4 | 分析天平 | 国产，量程：十万分之一 | 2 |
| 5 | 红外分光光度计 | TJ270-30A，测量范围 4000 cm-1-400cm 测量精度 ≤±2cm-1 分辨率 2cm-1 电源电压 220V50Hz | 2 |
| 6 | 全自动紫外分光光度计 | TU-1901，四大常规测量功能，三维谱图功能，DNA\蛋白质测定功能，可实现与其他系统共享数据的功能；可将测量结果保存为Microsoft Word格式、Microsoft Excel格式、文本文件格式； | 2 |
| 7 | 荧光分光光度计 | 960pc，发射单色仪采用1200 线 / mm凹面光栅，大孔径非球面反射镜，灵敏度特别高。采用150W大功率汞灯，激发能量强。采用光源监控技术，测量结果稳定。高性能的光电倍增管，可获得最佳信号噪声比。具有自诊断功能，工作可靠。EM带宽小10nm。 | 1 |
| 8 | 电冰箱 | BCD-572，冷藏室容积 370L，冷冻室容积 202L，温控方式 电脑温控，制冷方式 风冷，制冷能力 12kg/24h，气候类型 SN-N-ST，能效等级 2级，显示屏 LED触摸式显示屏 | 1 |
| 9 | 药品柜 | 铝木结构定制 | 2 |
| 10 | 边台带双侧水池 | 钢木边（5m\*0.75m\*0.8m） | 1 |
| 11 | 数显阿贝折光仪 | WYA-2S，测量范围 (nD)(Brix) 1.3000-1.7000，0-100%示值误差 (nD)（Brix) ±0.0002±0.1%分辨率 (nD)(Brix) 0.0001 0.1% | 2 |
| 12 | 数显旋光仪 | WZZ-2S，测量模式 旋光度、糖度，仪器光源 发光二极管(LED)+干涉滤光片工作波长 589nm (钠D 光谱)测量范围 ±45°(旋光度)±120°Z(糖度)低至读数 0.001°(旋光度)0.01°Z(糖度)示值误差 ±(0.01＋测量值×0.05 % )°(旋光度) ±(0.03＋测量值×0.05 % )°Z(糖度) | 2 |
| 13 | 气瓶 | 氮气瓶 | 1 |
| 14 | 一体式旋转蒸发仪 | RE100-pro旋转蒸发仪；CCP5-Mini冷却循环机；隔膜真空泵 | 4 |
| 15 | 中央台+洗涤池 | 钢木边（5m\*1.5m\*0.8m） | 3 |
| 16 | 边台 | 钢木边台（6m\*0.75m\*0.8m） | 4 |
| 17 | 凳子 | 皮面可升降圆凳 | 40 |
| 18 | 通风改造 | 实验室标准排风装置　 | 1 |
| 19 | 线路、水路改造 | 增加插座，定制水池　 | 1 |
| 20 | 灯具 | 平面灯　 | 1 |
| 21 | 隔断 | 半封闭隔断带玻璃门　 | 1 |
| 22 | 温湿度传感仪 | 数显智能报警传感仪　 | 1 |
| 23 | 烟雾传感器 | 数显智能报警传感仪　 |  1 |

1. **采购方式：**

**现场竞价谈判。**

三、**供应商报价须知**

1、参加报价公司要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力 。

2、参加报价公司应：

（1）必须提供公司营业执照（三证）复印件并加盖公司公章。

（2）公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书＜加盖单位红章和公司法定代表人印章＞，法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件和原件）。

（3）公司近二年在县级以上医院或相关院校实验室的合作业绩介绍，附中标通知或合同。

（4）报价文件中报价必须有明细报价单、报价单备注栏应尽量附注图片、最优的付款方式与质保方式、到货日期，报价书应使用A4纸单独打印，不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

（5）用书面形式表达的售后服务承诺、质量保证承诺书、产品生产厂家开具的授权书。

（6）报价文件附件：1、无不良记录承诺书；2、近三年财务报表；3、完税证明；

（7）上述报价文件请同时提供：纸质版一式三份（一正二副）、Word版一份（U盘）装入密封文件袋并在文件袋上标注联系人电话。

（8）报价文件须用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章；

未执行上述规定的报价文件，将被视为无效报价文件。

（9）本公司保留第一次评审后，根据实际情况有可能进行补充询价及二次评审的权利；

（10）如需咨询技术性问题，**请与周老师（电话：133 0872 2192）联系。**

**四、其他说明**

1、本谈判文件提出的参数仅作参考，不作为本次采购的唯一参数，在同等级的情况下，优先考虑价低的公司。

 2、为保证竞价谈判质量，请到场竞价的公司**技术人员和商务人员同时到场参加谈判，如有样品，请提供样品现场演示。**

**五**、**报价书投递截止和评审时间、地点、联系电话**

报价截止时间：**2022年11月15日（周二）17:30（过时不受理）；**

谈判 时间：**2022年11月16日（周三）9:00；**

**报价书递交地点**：昆明市五华区海屯路296号云南医药健康职业学院（海源校区）综合楼8楼810会议室；

**谈判地点：**昆明市五华区海屯路296号云南医药健康职业学院（海源校区）综合楼810会议室；

**业务联系人及电话**：王老师 **0871-6833 0090/137 0062 9697。**

六、**疫情期间，所有参加投标人员，须做到出示健康码绿码、行程卡绿码（不带星号）、48小时内核酸检测报告、体温检测正常、科学佩戴医用外科口罩。**

**云南医药健康职业学院**

 **2022年11月9日**