**云南医药健康职业学院富民校区中水站设备**

**采购竞争性谈判文件**

现就以下采购项目，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则进行公开竞争性采购，请符合条件的公司或供应商前来参与报价。

1. **邀请报价**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型 号、参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 机械格栅 | 渠宽800mm，渠深6.0m，,304不锈钢耙齿，栅隙5mm | 1 | 台 |  |  | 配套 |
| 2 | 调节池提升泵 | 50m³/h，7m， 2.2kw | 2 | 台 |  |  | 1用1备 |
| 3 | 调节池提升泵 | 10m³/h，10m， 0.75kw | 2 | 台 |  |  | 1用1备 |
| 4 | 电磁流量计 | DN50，介质：生活污水 橡胶衬里 316L电极 220V供电 一体式 液晶显示带瞬时和累计流量 法兰连接 压力：1.6MPA 带4-20MA+RS485通讯 高精度转换器 | 1 | 台 |  |  | 生物转盘进水用 |
| 5 | 电磁流量计 | DN80，介质：生活污水 橡胶衬里 316L电极 220V供电 一体式 液晶显示带瞬时和累计流量 法兰连接 压力：1.6MPA 带4-20MA+RS485通讯 高精度转换器 | 1 | 台 |  |  | 量子微泡超导分相系统进水用 |
| 6 | 量子微泡超导分相系统 | 7.00m×2.00m×2.00m，50m³/h | 1 | 套 |  |  | 配套 |
| 7 | Ebioxys立体结构生物转盘+高效沉淀过滤器 | 处理水量300m3/d，电压380V 50Hz，额定功率3.14kw。盘体①盘片为立体空间结构。②盘片材质采用改性工程塑料，直径为2m。转轴①圆形轴。②转轴材质优质低碳钢。③转轴附着防腐涂层。槽体①槽体材质选用优质碳钢钢板。②槽体涂刷防腐涂层。高效沉淀过滤器①滤盘形式为固定式滤盘，清洗过程中滤盘不动。②滤盘表面为纤维滤布材质的滤套。③固定式长方形滤盘。④清洗排泥装置需采用自吸泵、清洗电机及吸泥装置组成，管路阀控部分需采用电动阀门控制。⑤清洗周期需由配套液位监测装置控制。 | 1 | 组 |  |  | 配套 |
| 8 | 紫外消毒器 | 处理水量300m3/d | 1 | 套 |  |  | 常规型 |
| 9 | 超声波液位仪 | 水深6m | 2 | 套 |  |  | 配套 |
| 10 | 电控自控系统 | 欧姆龙PLC、施耐德电器元件 | 1 | 套 |  |  | 配套 |
| 11 | 回用水泵 | 50m³/h，50m， 15kw | 2 | 台 |  |  | 1用1备 |
| 12 | 污泥泵 | 8m³/h，15m， 1.1kw | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 污泥导流装置 | Ф400导流筒、4m缆式浮球 | 1 | 套 |  |  | 配套 |
| 14 | 智慧云控制系统 | 配套 | 1 | 套 |  |  | 配套 |
| 15 | 管材管件、电缆 | 国标配套 | 1 | 批 |  |  | 配套 |
| 合计 | | | | | 元（大写：） | | |

说明：

1.报价包含：设计费、设备费、人工费、安装费、运输费、管理费、风险费、材料费、维护费、税费等一切费用。

2.报价人须提供详细的价格组成明细。

3.付款方式为两种：一是采用非垫款模式即施工完成并验收合格支付至结算金额的95%，剩余5%作为质保金。二是采用总承包合同约定的付款方式即433垫款模式，第一次支付工程款时间及比例：工程完工并交付发包人后的30个日历天内一次性支付当期工程合同预算金额（如果无预算金额则按照合同暂估价执行）的40%；第二次支付工程款时间及比例：工程完工并交付发包人满12个月后的30个日历天内累计支付至当期工程结算总金额的70%；（若结算未审核完毕，支付至当期工程合同暂估价的70%；第三次支付工程款时间及比例：工程完工并交付发包方满24个月后的30个日历天内累计支付至当期工程结算总金额的100%。

4.请报价人在现场以PPT的方式进行方案汇报。

**二、报价方式：竞价谈判（按照两种付款方式分别进行报价）；**

**三、合格竞谈方的要求**

**1.营业执照要求：**

报价人须具备经国家市场监督管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其它组织，必须具备有效的营业执照。

**2.财务状况要求：**

报价人财务状况良好，提供近三年的审计报告及审计过的财务报表，并加盖公司公章。

**3.信用要求：**

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录为准）。需附网站查询截屏，截屏时间必须在公告发出日到响应文件递交日的期间内。

**4.报价文件附件清单如下：**

包含但不限于以下材料，均应加盖公章，且需按如下顺序装订，并在首页制作目录：

（1）项目报价单，包括报价一览表、分项报价表。

（2）**全套报价文件请依次装订**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.报价书 | 2.法定代表人资格证明书 |
| 3.法定代表人授权委托书 | 4.资质证明文件 |
| 5.报价人基本情况表 | 6.公司近两年业绩介绍，附中标通知或合同 |
| 7.无不良记录承诺书 | 8.公司近三年的审计报告及审计过的财务报表 |
| 9.近三年（12月份）增值税完税证明 | 10.售后服务承诺书、质量保证承诺书 |

（3）报价文件请同时提供：纸质版一式四份（一正三副）、电子版一份（U盘）装入密封文件袋并在文件袋上标注联系人电话。报价文件须用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章。

（4）未执行上述规定的报价文件，将被视为无效报价文件。

（5）本公司保留第一次评审后，根据实际情况有可能进行补充询价及二次评审的权利。

**四、其他说明**

1.本谈判文件提出的各个参数仅作参考，不作为本次采购的唯一参数，在同等级的情况下，优先考虑报价低的公司。

2.本项目代理服务费由中标人支付。收费标准：参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）”与“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号）”的要求及规定的标准计算后向中标单位收取代理服务费。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标金额  （万元） | 服务类型 | | | | |
| 货物招标 | 服务招标 | | | 工程招标 |
| 费 率 | | | | |
| 100及以下 | 1.5% | | 1.5% | 1% | |
| 100—500(含) | 1.1% | 1.8% | | | 0.7% |
| 500—1000(含) | 0.8% | 0.45% | | | 0.55% |
| 1000—5000(含) | 0.5% | 0.25% | | | 0.35% |
| 5000—100000(含) | 0.25% | 0.1% | | | 0.2% |
| 100000—100000(含) | 0.05% | 0.05% | | | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | | | 0.01% |

**五、竞谈文件投递信息和评审信息**

**1.竞谈文件投递信息**

**（1）文件递交截止时间：**2025年5月29日下午16:00。(可提前提交)

**（2）文件递交地点：云南省昆明市五华区海屯路296号，云南医药健康职业学院（海源校区）综合楼8楼。**

**2.评审信息**

**（1）竞谈评审时间：**2025年5月30日上午9:00。

**（2）竞谈评审地点：云南省昆明市五华区海屯路296号，云南医药健康职业学院（海源校区）综合楼8楼会议室。**

3.联系方式

（1）项目负责人：张老师 13388848350。

（2）采购单位联系电话：杨老师 18288628865。

（3）招标代理联系电话：翟老师 18388287989。

（4）监审联系电话：菊老师 13608719126。

采购单位：云南医药健康职业学院

招标代理机构：云南景通招标代理有限公司

2025年5月21日