**云南医药健康职业学院富民校区教学设施、教师公寓设施**

**采购竞争性谈判文件**

现就以下采购项目，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则进行公开竞争性采购，诚邀符合条件的公司前来参与报价。

1. **邀请报价**

**项目一：教学设施**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 基础、规格、参数 | 数量 | 备注 |
| 1 | 双人课桌 | 1. 桌面尺寸:1200\*500\*18mm 桌面板为“抗倍特”板材，白色台面，四角倒圆角，2.0加厚封边条封边工艺，防止磕碰，颜色可选。2.立柱材质: 优质国标冷轧板圆管型材（60\*1.5mm）。3. 采用优质船形铝合金压铸脚，尺寸为宽度不低于580mm，高度不低于63mm 单支重量不低于0.95KG ，横梁采用 50\*25\*1.2mm 扁管优质冷轧板一次冲压成型，链接圆管，钢架与台面连接，台面有预埋螺母，由螺丝与台面连接，两个立柱中间由冷轧板可有装饰口或无装饰口，(以效果最佳为准)由螺丝与椭圆管连接，立柱配有书包挂钩。所有钢制部件表面进行磨光去刺、酸洗、磷化、防锈处理后，再进行静电喷塑，高温固化，表面光滑，喷塑颜色为白色或黑色或灰色。 | 1441张 | 以现场样桌为准 |
| 2 | 单人椅 | 1.座宽450mm,座深450mm,座高440mm，背宽404mm,背高415mm，总尺寸（宽545mm×深510mm×高830mm）,承重力不低于300斤。2.椅身：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，一体成型分两段式插入带卡扣锁定功能。3.椅座：整椅采用无螺丝结构，座与铁脚连接分三段卡扣式直插设计、快捷式安装，省时节约人工成本（避免依赖技术工问题）卡槽尺寸（总长210mm，单扣13mm，厚度5mm）。4.椅背：分两段可双色搭配，后背带手提、挂钩一体成型功能，【具备使用者单手手提和挂包功能】；（手提弧长220mm，直线长度160mm，厚度5mm）挂钩尺寸（长37mm，宽16mm，厚6mm）。背座连接锁件（直径26mm厚度10mm）内小外大、且成三角导向形锁扣，牢固不脱落；5.椅脚：采用优质品牌冷轧低碳圆管φ19mm\*1.5mm厚；电镀脚架(喷涂架），表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作，耐磨稳定，附着力强，无异响（脚垫长：26mm 厚：10mm 宽：18mm.）抗磨损性强，可以堆叠。 | 2884把 | 以现场样椅为准 |
| 3 | 教室讲桌 | 1.宽度：80cm；高度：1.1cm；2.材质：三聚氰胺板，18板厚板材； | 47个 | 以现场样品为准 |
| 4 | 报告厅演讲桌 | 1.规格：750\*580\*1100材质说明：基材：E1级优等绿色环保型中密度纤维板，甲醛释放量符合国家E1级标准，木材含水率<11%，具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。面材：饰面选用优质胡桃木木皮，木皮厚度0.3mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。2.基材：采用符合国家最新环保标准的优质环保型人造板，甲醛含量≤ 8.0mg/100g ，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。 3.油漆：采用优质环保油漆，底漆为UV漆， 面漆为（PU）双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达2H~3H之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观。4.油漆工艺：底着色油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，可做成嵌入式（手感较深），半开放式及全封闭式（手感较为光滑）。成品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。 5.五金配件：采用优质三合一连接件。 | 8个 | 以现场样品为准 |
| 4 | 软座礼堂椅 | 1.尺寸：中心距570mm（含一个扶手）；全高1030mm；整体深度710mm（座打开后）；扶手宽80mm；座内宽490mm；扶手高620mm；座高450mm。2. 背/座外板：采用实木多层板外覆榉木皮经压制成型。座板设有蜂窝式吸音气孔，确保座椅良好的透气性和回音吸收效果。背板尺寸：760\*520\*15±5mm，座板尺寸：465\*425\*12±5mm。油漆颜色可选择。3. 背/座内板（框）：采用实木多层板经压制成型，背内板尺寸：720\*450\*8±5mm，座内框结构为加强型形木框，内框尺寸：450\*430\*55±5mm。4. 背/座海绵:采用40 kg/m高密度冷发泡一次定型绵。背海绵尺寸：710\*460\*120±5mm，座海绵尺寸：495\*465\*140±5mm。5. 脚架：扶手框采用T1.6mm优质冷轧钢板，脚管为80x40方管，经模具冲压焊接组合成型表面经防锈磷化处理、静电喷涂后再高温烤漆处理。侧面挡板采用内包外嵌工艺，材质为3mm厚优质密度板，并附有毛麻面料。扶手框尺寸：410\*340\*75±5mm，底脚尺寸：310\*25\*76±5mm。脚架黑色。6. 扶手:采用进口实木经加工成型后进行烤漆处理。扶手尺寸：422\*80\*29±5mm。7. 布料:选用优质耐磨麻布面料，触感舒适。8. 回复机构：采用单弹簧加扭簧阻尼回位机构，确保椅座准确自动复位且无回位噪音。9. 固定方式：采用经过防锈静电喷涂的内六角膨胀螺丝，固定孔加盖塑料盖。10. 后背式写字板:采用后置铰链式铝封边设计，台面板基材为高密度纤维板面压防火板。板身PP包边具备笔槽和杯托功能。两侧采用压铸成型的优质铝合金封边螺丝固定，收纳机构采用铰链式结构，坚固耐用。板面尺寸为400mm\*295±5mm。11. 按照礼堂构架设置前置或后置小桌板。 | 600位 | 以现场样椅为准 |
| 5 | 阶梯教室硬座椅 | 1.规格中心距:520mm、座高:450mm、整椅深度:855mm。写字板高度:750mm。2.写字板：桌面板采用宽度300mm，厚度25mm刨花板桌板贴防火板(面板颜色为榉木色)，木纹浮雕面，桌面前后两边采用防火板包边，(要求PVC与桌面颜色及木纹统一、匹配)，环保耐用。左右两边采用1.5mm厚PVC热熔封边处理(要求PVC与桌面颜色及木纹统一、匹配)，环保耐用。桌面边角为圆弧形，防止人与桌面边角发生碰撞而受伤，安全、牢固。3.站脚：采用铝合金一体压铸成型，无毛刺，无焊接，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，站脚高度:900mm、扶手高度:655mm，站脚宽度:50 mm，站脚前后宽度:430mm.脚底部到座板转轴高度:390mm。全包围式地脚螺丝孔内藏式地爆螺丝。站脚底部长度355mm,站脚固定安装孔距不小于309mm，固定螺丝可根据地面情况特定长度外盖2个螺丝盖，防尘、安全、美观。4.椅背：430mm(高)\*515mm(宽)\*10mm(厚)，外型根据人体工程学设计，背板采用10mm多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保油漆和环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色.框架采用优质钢板经模具加工成型后焊接而成背框横条采用1.5mm优质钢板经模压型，表面做防氧化处理后，高温喷涂处理。5.椅座：430mm(深)\*450mm(宽)\*15mm(厚)，采用不小于15mm多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接，采用M8圆柱头六角螺丝2个/角码，整体弧度及曲线符合人体工程学设计。强度高，抗老化，经久耐用，坐感舒适。6.桌面支撑件固定桌面支撑件:采用1.5mm厚优质钢板冲压成型，无毛刺，无焊接;表面经喷涂处理，防锈蚀，经久耐用。7.书 网：采用优质ф5xф3mm冷拉钢丝、表面采用静电喷涂处理。书篓内腔不小于100mm，方便放取书物。采用4颗M6自攻螺丝与写字桌连接，坚固耐用，承受力强。8.回复机构：采用ADC12国标铝合金一体压铸成型座角码，无毛刺，防夹手功能，座角码表面作防氧化处理后，高温喷涂处理。静音处理得力回复机构，坚固耐用。 | 900位 | 可提供样品现场选样 |

**项目二：教师公寓设施**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 | 参考图片/品牌 | 规格（mm） | 颜色 | 单位 | 数量 |
| 1 | 1.5米床（含床头软包） | IMG_256 | 1500\*2000软包：科技布+海绵 | 原木色E1级环保 | 张 | 223 |
| 2 | 1.5床垫 | 神工床垫 | 1500\*2000 | 白色乳胶垫　 | 张 | 223 |
| 3 | 推拉衣柜 | IMG_257 | 1500\*620\*2100主材橡木+多层实木板 | 原木色E1级环保 | 组 | 223 |
| 4 | 书桌+书架 | IMG_258 | 1200\*560\*750 | 原木色E1级环保 | 张 | 223 |
| 5 | 书椅 |  | 570\*500\*740mm | 原木色E1级环保 | 把 | 223 |
| 6 | 边柜 | IMG_260 | 1200\*40\*1050mm主材橡木+多层实木板 | 原木色E1级环保 | 套 | 223 |
| 7 | 方桌 | IMG_261 | 800\*800\*750 | 原木色E1级环保 | 张 | 223 |
| 8 | 椅 |  | 570\*500\*740mm | 原木色E1级环保 | 张 | 223 |

以上报价包含：人工费、利润、税费、安装及调试、质保期维护等一切费用。

**二、报价方式：竞价谈判**

**三、合格竞谈方的要求**

**1.营业执照要求：**

报价人须具备经国家市场监督管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其它组织，必须具备有效的营业执照。

**2.财务状况要求：**

报价人财务状况良好，提供近三年的审计报告及审计过的财务报表，并加盖公司公章。

**3.信用要求：**

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录为准）。需附网站查询截屏，截屏时间必须在公告发出日到响应文件递交日的期间内。

**4.报价文件附件清单如下：**

包含但不限于以下材料，均应加盖公章，且需按如下顺序装订，并在首页制作目录：

（1）项目报价单，包括报价一览表、分项报价表；

**（2）全套报价文件请依次装订**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.报价表（报价一览表、分项报价表） | 2.法定代表人资格证明书 |
| 3.法定代表人授权委托书 | 4.资质证明文件 |
| 5.报价人基本情况表 | 6.公司近两年业绩介绍，附中标通知或合同 |
| 7.无不良记录承诺书 | 8.近三年的审计报告及审计过的财务报表 |
| 9.近三年（12月份）增值税完税证明 | 10.售后服务承诺书、质量保证承诺书 |

（3）报价文件请同时提供：纸质版一式四份（一正三副）、电子版一份（U盘）装入密封文件袋并在文件袋上标注联系人电话。报价文件须用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章。

（4）未执行上述规定的报价文件，将被视为无效报价文件。

（5）本公司保留第一次评审后，根据实际情况有可能进行补充询价及二次评审的权利。

**四、其他说明**

1.本谈判文件提出的各个参数仅作参考，不作为本次采购的唯一参数，在同等级的情况下，优先考虑报价低的公司。

2.参与竞价的公司可提供等效替代品，条件是满足或正偏离需求产品的功能、性能要求，且价格不得高于原需求产品。

3.为保证竞价谈判质量，请到场竞价的公司技术人员和商务人员同时到场参加谈判，并现场阐述方案。

4.不接受落后淘汰设备配件（产品）。

5.本项目代理服务费由中标人支付。收费标准：参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）”与“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号）”的要求及规定的货物类标准计算后向中标单位收取代理服务费。

代理费收费比例见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 中标金额（万元） | 服务类型 |
| 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 费 率 |
| 100及以下 | 1.5% | 1.5% | 1% |
| 100—500(含) | 1.1% | 1.8% | 0.7% |
| 500—1000(含) | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000(含) | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—100000(含) | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 100000—100000(含) | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

**五、重点提示：**

（1）2025年5月26日上午9点30分云南经济管理学校海源校区综合楼8楼看教学设施，即确定的课桌、单人椅、教室讲台、报告厅演讲台、软座礼堂椅样品，看样联系人：毛老师（13888302269）；

（2）2025年5月26日上午9点30分云南经济管理学校海源校区综合楼8楼送阶梯教室硬座椅样品并现场确定，送样联系人：毛老师（13888302269）；

（3）2025年5月26日下午14点30分云南经济管理学校教师住宿区（翰文九万里文博雅苑18栋）看教师公寓设施，看样联系人：黄老师（13669760734）；

（4）未参加现场选样的供应商视为放弃本次竞谈。

（5）本次谈判产品以确定样品为准，只接受无偏离或正偏离，不接受负偏离。

（6）供应商可选择单独对项目一或项目二报价，也可同时对项目一和项目二报价。

**六、竞谈文件投递信息和评审信息**

**1.竞谈文件投递信息**

**（1）文件递交截止时间：2025年5月28日下午17:00；(可提前提交)**

**（2）文件递交地点：云南省昆明市五华区海屯路296号，云南经济管理学院（海源校区）综合楼8楼。**

**2.评审信息**

**（1）竞谈评审时间：2025年5月29日上午9:00；**

**（2）竞谈评审地点：云南省昆明市五华区海屯路296号，云南经济管理学院（海源校区）综合楼8楼会议室。**

3.联系方式

（1）项目负责人：王老师：18787637903，李老师13888101001。

（2）采购单位联系电话：杨老师 18288628865。

（3）招标代理联系电话：毛老师13888302269。

（4）监审联系电话：菊老师13608719126。

采购单位：云南医药健康职业学院

招标代理机构：云南景通招标代理有限公司

2025年5月22日